# ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

21REQ008468862 2021-04-15

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **Είδος** | **Τεχνικές προδιαγραφές** | **Απαίτηση** | **Απάντηση** | **Παρατηρήσεις** |
| **Επαναφορτιζόµενο ψαλίδι κλαδέµατος µε τηλεσκοπικές προεκτάσεις και σύστηµα ασφάλειας χειριστή** | | | | | |
| ***1. Επαναφορτιζόµενο ψαλίδι κλαδέµατος*** | | | | | |
| 1.1 | Κεφαλή κλαδέµατος | ∆υνατότητα αλλαγής κεφαλής | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Βάρος του κλαδευτικού ψαλιδιού | <800gr | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3 | Άνοιγµα της λάµας | ≥ 60 mm | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4 | Ικανότητα κοπής (διάµετρος κλαδιού) | ≥40 mm | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5 | Ταχύτητα στη µύτη της λεπίδας | ≥200 mm/s | ΝΑΙ |  |  |
| 1.6 | Ροπή άξονα λεπίδας | ≥180 N/m | ΝΑΙ |  |  |
| 1.7 | Άνοιγµα λεπίδας | Λειτουργία και ρύθµιση µισού- ανοίγµατος | ΝΑΙ |  |  |
| 1.8 | ∆ιασταύρωση της λεπίδα | ∆υνατότητα ρύθµιση της διασταύρωσης της λεπίδας | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9 | Τρόπος λειτουργίας της σκανδάλης κοπής | Με πιέσεις / Προοδευτικός | ΝΑΙ |  |  |
| 1.10 | Λειτουργία on/off | ∆ιακόπτης On/Off πάνω στην συσκευή | ΝΑΙ |  |  |
| 1.11 | Υλικό κατασκευής σώµατος ψαλιδιού | Αλουµίνιο | ΝΑΙ |  |  |
| 1.12 | Ένδειξη επιπέδου φόρτισης µπαταρίας | Πάνω στο ψαλίδι | ΝΑΙ |  |  |

21REQ008468862 2021-04-15

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.13 | Προστασία κατά των αιχµηρών αντικειµένων | Σύστηµα ασφάλειας κατά των αιχµηρών αντικειµένων | ΝΑΙ |  |  |
| 1.14 | Λαβή ψαλιδιού | Μαλακή και αντιολισθητική λαβή | ΝΑΙ |  |  |
| 1.15 | Σύστηµα ασφάλειας χειριστή | Κατά προτίµηση ασύρµατο σύστηµα | ΝΑΙ |  |  |
| 1.16 | Συσκευασία µεταφοράς | Τύπου βαλίτσα | ΝΑΙ |  |  |
| 1.17 | Σύστηµα ανάρτηση | Τύπου γιλέκου | ΝΑΙ |  |  |
| 1.18 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | Τουλάχιστον 1 έτος | ΝΑΙ |  |  |
| 1.19 | Χρόνος παράδοσης υλικού | Μέσα σε ένα µήνα από την υπογραφεί της σύµβασης | ΝΑΙ |  |  |
| ***2 Μπαταρία*** | |  |  |  |  |
| 2.1 | Τεχνολογία µπαταρίας | Επαναφορτιζόµενη, τεχνολογίας λιθίου, >100Wh | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 | Βάρος | ≤ 820gr | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 | Βάρος του σπειροειδούς καλωδίου σύνδεσης µπαταρίας - ψαλιδιού | ≤150gr | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 | ∆υνατότητα προσαρµογής σε δεξιόχειρα/αριστερόχειρα | Ναι | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5 | Μέση αυτονοµία (ανάλογα µε τη χρήση) | ≥9hr | ΝΑΙ |  |  |
| 2.6 | Χρόνος για πλήρη φόρτιση | ≤1h 45min | ΝΑΙ |  |  |
| 2.7 | Μέση τάση µπαταρίας | 48 V | ΝΑΙ |  |  |
| 2.8 | Τάση του φορτιστή | 230V 50Hz | ΝΑΙ |  |  |

21REQ008468862 2021-04-15

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.9 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | Τουλάχιστον 1 έτος | ΝΑΙ |  |  |
| 2.10 | Χρόνος παράδοσης υλικού | Μέσα σε ένα µήνα από την υπογραφεί της σύµβασης | ΝΑΙ |  |  |
| ***3 Τηλεσκοπική προέκταση 1*** | | | | | |
| 3.1 | Μεταβλητό µήκος | ελάχιστο µήκος ≤1,2µ. και µέγιστο µήκος ≥1,8µ | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 | Βάρος | ≤1,2Kgr | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | Τουλάχιστον 1 έτος | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4 | Χρόνος παράδοσης υλικού | Μέσα σε ένα µήνα από την υπογραφεί της σύµβασης | ΝΑΙ |  |  |
| ***4 Τηλεσκοπική προέκταση 2*** | | | | | |
| 4.1 | Μεταβλητό µήκος | ελάχιστο µήκος ≤2,1µ. και µέγιστο µήκος ≥3,5µ. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.2 | Βάρος | ≤1,5Kgr | ΝΑΙ |  |  |
| 4.2 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | Τουλάχιστον 1 έτος | ΝΑΙ |  |  |
| 4.4 | Χρόνος παράδοσης υλικού | Μέσα σε ένα µήνα από την υπογραφεί της σύµβασης | ΝΑΙ |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Επαγγελµατικό κλαδευτικό Αλυσοπρίονο Μπαταρίας** | | | | | |
| ***1. Αλυσοπρίονο*** | | | | | |
| 1.1 | Μήκος λάµας | 115 mm | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Βήµα αλυσίδας | 1/4" | ΝΑΙ |  |  |

21REQ008468862 2021-04-15

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Τάση | 18V | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4 | ∆ιαστάσεις | Μήκος≤ 430 mm  Πλάτος≤ 195 mm Ύψος≤215 mm | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5 | Βάρος (EPTA) | ≤2,6 kg | ΝΑΙ |  |  |
| 1.6 | Ταχύτητα αλυσίδας | ≥ 5m/s | ΝΑΙ |  |  |
| 1.7 | Χωρητικότητα δοχείου λαδιού | ≥ 0,07l | ΝΑΙ |  |  |
| 1.8 | Πρόσθετη ασφάλεια | Ηλεκτρικό φρένο | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9 | Λίπανση αλυσίδας | Αυτόµατη | ΝΑΙ |  |  |
| 1.10 | Τεντώµατος της αλυσίδας και αλλαγής της λάµας και της αλυσίδας | Σύστηµα γρήγορου τεντώµατος της αλυσίδας και αλλαγής της λάµας και της αλυσίδας | ΝΑΙ |  |  |
| 1.11 | Εγγύηση | ≥ 1 έτος | ΝΑΙ |  |  |
| 1.12 | Χρόνος παράδοσης υλικού | Μέσα σε ένα µήνα από την υπογραφεί της σύµβασης | ΝΑΙ |  |  |
| ***2. Μπαταρία*** | | | | | |
| 2.1 | Τεχνολογία | Επαναφορτιζόµενη, ιόντων λιθίου 18V/5Ah | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 | Χρόνος παράδοσης υλικού | Μέσα σε ένα µήνα από την υπογραφεί της σύµβασης | ΝΑΙ |  |  |
| ***3. Φορτιστής*** | | | | | |
| 3.1 | Χρόνος φόρτισης µπαταρίας 18V/5Ah | ≤40 min | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 | Τάση του φορτιστή | 230V 50Hz | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3 | Ρεύµα φόρτισης | 9A | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4 | Χρόνος παράδοσης υλικού | Μέσα σε ένα µήνα από την υπογραφεί της σύµβασης | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

( ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ)