Πίνακας Συμμόρφωσης

21REQ008471147 2021-04-15

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **Είδος** | **Τεχνικές προδιαγραφές** | **Απαίτηση** | **Απάντηση** | **Παρατηρήσεις** |
| **1** | **Βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα (µεσινέζα)** | | | | |
| 1.1 | Κινητήρας | ∆ίχρονος βενζινοκίνητος, µε κυβισµό ≥ 45 cm3 | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Ισχύς Κινητήρα | ≥ 2,1/2,9 kW/Hp | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3 | Χρονισµό ανάφλεξης και της τροφοδοσίας καυσίµου | Ηλεκτρονικό σύστηµα ελέγχου κινητήρα που ρυθµίζει τον χρονισµό της ανάφλεξης και την τροφοδοσία του καυσίµου σε κάθε κατάσταση λειτουργίας, λαµβάνοντας υπόψη εξωτερικές συνθήκες λειτουργίας (θερµοκρασία, υψόµετρο, ποιότητα  καυσίµου) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4 | Λειτουργία κινητήρα | Θερινή-χειµερινή λειτουργία | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5 | Φίλτρο αέρα | Φίλτρο αέρα | ΝΑΙ |  |  |
| 1.6 | Πίεση καυσίµου | Αντισταθµιστή πίεσης που να αποτρέπει τον υπερβολικό εµπλουτισµό του µείγµατος κατά την προοδευτική ρύπανση  του φίλτρου αέρα. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.7 | Τσοκ | αυτόµατο | ΝΑΙ |  |  |
| 1.8 | Εκκίνηση κινητήρα | Σύστηµα διευκόλυνσης εκκίνησης | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9 | Αντλία καυσίµου | Χειροκίνητη | ΝΑΙ |  |  |
| 1.10 | Βάρος (χωρίς κοπτικό εξάρτηµα και προφυλακτήρα) | ≤ 8,6 kg | ΝΑΙ |  |  |

21REQ008471147 2021-04-15

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.11 | Στάθµη ηχητικής ισχύος (µε συντελεστή Κ σύµφωνα µε την οδηγία 2006/42/EC =2.5 dB (A)) | ≤ 115 dB(A) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.12 | ∆ονήσεις, αριστερά/δεξιά m/s2 (µε συντελεστή Κ σύµφωνα µε την οδηγία 2006/42/EC = 2m/s²) | ≤ 2,5/2,1 | ΝΑΙ |  |  |
| 1.13 | Συνολικό µήκος (χωρίς κοπτικό εξάρτηµα ) | ≤ 180cm | ΝΑΙ |  |  |
| 1.14 | ∆ιάµετρος κοπής | ≥ 470 mm | ΝΑΙ |  |  |
| 1.15 | Όγκος δεξαµενής | ≥ 0,75l | ΝΑΙ |  |  |
| 1.16 | Λαβή χειρισµού | λαβή ποδηλάτου, πολλαπλών λειτουργιών µε δυνατότητα ρύθµισης χωρίς εργαλεία | ΝΑΙ |  |  |
| 1.17 | Εγγύηση | ≥ 1 έτος | ΝΑΙ |  |  |
| 1.18 | Εξοπλισµός κοπής | ένα (1) µαχαίρι δενδρυλλίων δύο (2) κεφαλές διπλού νήµατος  (µεσινέζας) µε ικανότητα να διατηρούν το σωστό µήκος κοπής αυτόµατα | ΝΑΙ |  |  |
| 1.19 | Οίκος κατασκευής | ευρωπαϊκός | ΝΑΙ |  |  |
| 1.20 | Χρόνος παράδοσης | Μέσα σε ένα µήνα από την υπογραφή της σύµβασης | ΝΑΙ |  |  |
| **2** | **Βενζινοκίνητο πολυµηχάνηµα µε παρελκόµενα** | | | | |
| ***2.1*** | ***Πολυµηχάνηµα*** | | | | |
| 2.1.2 | Κινητήρας | βενζινοκίνητος τετράχρονος | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.3 | Κυβισµός | > 36 cm³ | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.4 | Ισχύς | >1,3 kW / 1,8 HP | ΝΑΙ |  |  |

21REQ008471147 2021-04-15

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.5 | Βάρος (χωρίς καύσιµα) | ≤ 4,5 kg | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.6 | Φίλτρο αέρα | χάρτινο | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.7 | Στάθµη ηχητικής ισχύος (µε συντελεστή Κ σύµφωνα µε την οδηγία 2006/42/EC =2.5 dB (A)) | ≤ 115 dB(A) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.8 | ∆ονήσεις, αριστερά/δεξιά m/s2 (µε συντελεστή Κ σύµφωνα µε την οδηγία 2006/42/EC = 2m/s ²) | ≤ 6,3/6,5 | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.9 | Μήκος µέχρι τον σύνδεσµο προσάρτησης των εξαρτηµάτων | ≤ 93cm | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.10 | Αποσυµπίεση | Αυτόµατη | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.11 | Εγγύηση | ≥ 1 έτος | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.12 | Χρόνος παράδοσης | Μέσα σε ένα µήνα από την υπογραφή της σύµβασης | ΝΑΙ |  |  |
| ***2.2*** | ***Εξάρτηµα κοπής χόρτων*** | | | | |
| 2.2.1 | Βάρος | ≤ 1,2Kg | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.2 | Συνολικό µήκος | ≤ 95 cm | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.3 | Εγγύηση | ≥ 1 έτος | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2.4 | Χρόνος παράδοσης | Μέσα σε ένα µήνα από την υπογραφή της σύµβασης | ΝΑΙ |  |  |
| ***2.3*** | ***Θαµνοκοπτικό εξάρτηµα*** | | | | |

21REQ008471147 2021-04-15

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1 | Βάρος | ≤ 2,3 Kg | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3.2 | Συνολικό µήκος | ≤ 130 cm | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3.3 | Μήκος κοπής | > 24 cm | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3.4 | Ρύθµιση κλίσης κεφαλής εξαρτήµατος | έως 145ο | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3.5 | Εγγύηση | ≥ 1 έτος | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3.6 | Χρόνος παράδοσης | Μέσα σε ένα µήνα από την υπογραφή της σύµβασης | ΝΑΙ |  |  |
| ***2.4*** | ***Εξάρτηµα φραχοκόπτη*** | | | | |
| 2.4.1 | Βάρος | ≤ 2,3 Kg | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4.2 | Συνολικό µήκος | ≤ 150 cm | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4.3 | Μήκος κοπής | > 55 cm | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4.4 | Ρύθµιση κλίσης κεφαλής εξαρτήµατος | έως 145ο | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4.5 | Εγγύηση | ≥ 1 έτος | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4.6 | Χρόνος παράδοσης | Μέσα σε ένα µήνα από την υπογραφή της σύµβασης | ΝΑΙ |  |  |
| ***2.5*** | ***Προέκταση*** | | | | |
| 2.5.1 | Συµβατότητα | µε τον φραχοκόπτη | ΝΑΙ |  |  |

21REQ008471147 2021-04-15

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.2 | Βάρος | < 1Kg | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5.3 | Επέκταση της εµβέλειας | ≥ 1m | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5.4 | Υλικά κατασκευής | σωλήνα Carbon και κοίλο άξονα αλουµινίου | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5.5 | Χρόνος παράδοσης | Μέσα σε ένα µήνα από την υπογραφή της σύµβασης | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

( ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ)