*ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ* *ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ*



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑ ΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ Τ.Κ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ Δ.ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

*Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ* Π/Υ : **49.995,56 € (με ΦΠΑ)**

Αρ. Μελέτης: **25 /2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ:   * ~~ΟΜΑΔΑ 4: ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ~~ * ΟΜΑΔΑ 5: ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ * ΟΜΑΔΑ 6: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ * ΟΜΑΔΑ 7: ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ | | | |
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| ~~ΥΛΙΚΟ: ΟΜΑΔΑ 4 ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ~~ | | | |
| ~~Πιστοποίηση κατά: EN ISO 9001 : 2015~~ | ~~NAI~~ |  |  |
| ~~Υ.Δ. (υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνουν χρόνο εγγύησης, παρακαταθήκη ανταλλακτικών, ασφάλεια χρήστη - όριο εκπομπής φορμαλδεΰδης)~~ | ~~NAI~~ |  |  |
| ~~Υλικά, κατασκευή, διαστάσεις και σύνθεση επίπλων σύμφωνα με τις προδιαγραφές~~ | ~~NAI~~ |  |  |
| ΥΛΙΚΟ: ΟΜΑΔΑ 5 ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ | | | |
| Υλικά κατασκευής και διαστάσεις σύμφωνα με τις προδιαγραφές | NAI |  |  |
| ΥΛΙΚΟ: ΟΜΑΔΑ 6 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ |  |  |  |
| Υλικά, κατασκευή, διαστάσεις και σύνθεση επίπλων σύμφωνα με τις προδιαγραφές | NAI |  |  |
| ΟΜΑΔΑ 7 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΥΛΙΚΟ: 7.1 Σετ κουρτινόξυλο διαμέτρου Φ35, μήκους 2,00μ  Σετ ξύλινο κουρτινόξυλο διαμέτρου Φ35, μήκους 2,00μ., χρώματος επιλογής. Το σετ περιλαμβάνει το ξύλινο κοντάρι, κρίκους, παραμάνες, δύο τελειώματα και εξαρτήματα στήριξης | ΝΑΙ |  |  |
| ΥΛΙΚΟ: 7.2 Καθρέπτες τοίχου  Προμήθεια και τοποθέτηση καθρέπτη πάχους 0,5 εκ., διαστάσεων 4,20 (μήκος) χ 2,25(ύψος) μ., σε επιφάνεια τοίχου. Η επένδυση του τοίχου με τον καθρέπτη θα γίνει με ειδική σιλικόνη, η οποία τοποθετείται σημειακά σε αποστάσεις περίπου 10-15 εκ. ώστε σε περίπτωση θρυμματισμού του καθρέπτη να αποφεύγεται η πτώση κρυστάλλων και η πιθανότητα τραυματισμών. | ΝΑΙ |  |  |
| ΥΛΙΚΟ: 7.3. Φούρνος μικροκυμάτων ελεύθερος  Φούρνος μικροκυμάτων ελεύθερος, χωρητικότητας 20 λίτρων, Ισχύς τουλάχιστο 700 W, με 5 λειτουργίες, ρύθμιση ξεπαγώματος, εσωτερικό φώς, ηχητική ειδοποίηση. Τάση λειτουργίας 220-240V/50Hz. | ΝΑΙ |  |  |

Ο Συντάκτης Θεωρήθηκε

Ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών

Καραγιαννάκη Μαρία

Πολιτικός μηχανικός ΤΕ Τσακιρίδης Γεώργιος

Τοπ. Μηχ/κός με Α’ β